Si prende in esempio un'azienda sviluppata su due edifici comunicanti, con 4 sezioni: Inbound, outbound, Team Leader e Segreteria, c'è necessità di separare i quattro gruppi tramite VLAN per ridurre i domini di broadcast e per motivi di sicurezza, rendendo più difficile a un eventuale attaccante di spostarsi trasversalmente una volta ottenuto accesso a un device.

